**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**детский сад № 2 «Гнездышко»**

**ПРИНЯТО**

**Общим собранием**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Заведующий**

**\_\_\_\_\_\_\_ О.А.Плаксина**


**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.**

**ИНСТРУКЦИЯ №**

**ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

**ПРИ РАБОТЕ С ПЫЛЕСОСОМ**

**г.Бор**



**1. Общие требования безопасности.**

1.1. К самостоятельной работе с пылесосом допускаются лица не моложе 18 лет,

прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда,

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию

здоровья.

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,

установленные режимы труда и отдыха, настоящую инструкцию.

1.3. При пользовании пылесосом возможно воздействие на работающих

следующих опасных и вредных производственных факторов:

- возникновение пожара при оставлении

включенного

в сеть

электроаппаратуры;

- поражение электрическим током.

1.4. В помещении должны быть мед. аптечка с набором необходимых

медикаментов и перевязочных средств.

1.5. Работающие должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать

места расположения первичных средств пожаротушения.

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая

обязан немедленно сообщить администрации ДОУ. При неисправности

электроаппаратуры прекратить работу и сообщить об этом администрации

ДОУ.

1.7. При работе с пылесосом должна использоваться следующая спецодежда и

средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный и

косынка или колпак, резиновая обувь.

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования

средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены,

содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с

правилами внутреннего распорядка и при необходимости подвергаются

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

**2. Требования безопасности перед началом работы.**

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.

2.2. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура пылесоса.

2.3. Перед включением пылесоса в электросеть убедится в соответствии

напряжения в сети и указанного напряжения на этикетке пылесоса.

2.4. При подготовке к работе соблюдать строгую последовательность. Все

операции производить плавно и аккуратно, не применяя большого усилия.

**3. Требования безопасности во время работы.**

3.1. Оберегать электрический шнур питания от механических повреждений.

3.2. Аккуратно перемещать, соблюдая все необходимые меры осторожности.

3.3. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть пылесос без

присмотра.

3.4. Включать пылесос в сеть и выключать из неѐ только сухими руками.

3.5. Не пользоваться пылесосом, имеющим внешние повреждения.

3.6. Следить за нормальной работой пылесоса, не давать ей перегреваться. Если

пылесос выделяет неприятный запах во время работы, отключите его из

розетки и обратитесь в сервисный центр.

**4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.**

4.1. При появлении неисправности в работе пылесоса, появления искрения и т.д.

немедленно отключать пылесос от электросети и сообщить об этом

администрации. Работу возобновить после устранения неисправности.

4.2. При коротком замыкании и загорании немедленно отключить пылесос от

электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью

первичных средств пожаротушения.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему. При

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить

об этом администрации ДОУ.

4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую

помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему

искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления

дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное

учреждение.

**5. Требования безопасности по окончании работы.**

5.1. Отключить пылесос от сети, при отключении не дѐргать за электрический

шнур, а только за вилку.

5.2. Убрать электрошнур. Нельзя ставить на сетевой шнур тяжѐлые предметы.

Повреждение сетевого шнура может привести к выходу изделия из строя.

5.3. Очистить внутреннюю полость шланга, удлинительных труб и

принадлежностей.

5.4. Протереть влажной тканью после каждой уборки.

5.5. Хранить пылесос на расстоянии 1м от нагревательных аппаратов и

отопительной системы.

5.6. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Разработала:

заведующий МБДОУ детский сад №2 «Гнездышко» \_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.А.Плаксина/

С инструкцией ознакомлен(а):

**Ф.И.О.**

**Дата**

**Подпись**

